# THE CUP

Le micro-controller qui collecte des infos depuis une carte rfid et qui l'envoie à un serveur

## INSTALL

Adafruit Huzzah Feather ESP8266


```
sudo usermod -a -G uucp <username>
reboot
```


Tools -> Board Manager -> Adafruit Huzzah Feather ESP8266

Pour serial port, indiquer 115200 baud


1- Install Arduino core for ESP8266 WiFi chip

Avec git version pour corriger le bug https://github.com/esp8266/Arduino/pull/9034

Instructions : https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/installing.html#using-git-version
Installer dans le répertoire sketchbook (par defaut ~/Arduino)

2- Install libraries

Edit - Include Library - Manage Libraries
WifiManager



